# 高压氧舱背接式压力表的参数及要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| 背接式压力表 | 0-0.4MPa，螺纹直接20mm左右压力表表直径100mm左右 | 4 | 300元/块 | 表盘上需带有生产厂家及出厂编号 |
| 背接式压力表 | 0-1.6MPa，螺纹直接20mm左右，压力表表直径100mm左右 | 4 | 300元/块 | 表盘上需带有生产厂家及出厂编号 |
| 背接式压力表 | 0-2.5MPa，螺纹直接20mm左右，压力表表直径100mm左右 | 2 | 300元/块 | 表盘上需带有生产厂家及出厂编号 |

